Panda3D

Loading...
Searching...
No Matches
Classes | Variables
direct.directdevices.DirectJoybox Namespace Reference

## Classes
class | DirectJoybox

## Variables
| JOYBOX_MAX = ANALOG_MAX - ANALOG_DEADBAND
| JOYBOX_MIN = ANALOG_MIN + ANALOG_DEADBAND
| JOYBOX_RANGE = JOYBOX_MAX - JOYBOX_MIN
float | JOYBOX_TREAD_SEPERATION = 1.0
int | L_FWD_BACK = 1
int | L_LEFT_RIGHT = 0
int | L_LOWER = 2
int | L_SLIDE = 3
int | L_STICK = 0
int | L_TWIST = 2
int | L_UPPER = 1
int | NULL_AXIS = -1
int | R_FWD_BACK = 5
int | R_LEFT_RIGHT = 4
int | R_LOWER = 5
int | R_SLIDE = 7
int | R_STICK = 3
int | R_TWIST = 6
int | R_UPPER = 4

## Detailed Description

     Class used to create and control joybox device

## Variable Documentation

## ◆ JOYBOX_MAX

JOYBOX_MAX = ANALOG_MAX - ANALOG_DEADBAND

## ◆ JOYBOX_MIN

JOYBOX_MIN = ANALOG_MIN + ANALOG_DEADBAND

## ◆ JOYBOX_RANGE

JOYBOX_RANGE = JOYBOX_MAX - JOYBOX_MIN

## ◆ JOYBOX_TREAD_SEPERATION

float JOYBOX_TREAD_SEPERATION = 1.0

## ◆ L_FWD_BACK

int L_FWD_BACK = 1

## ◆ L_LEFT_RIGHT

int L_LEFT_RIGHT = 0

## ◆ L_LOWER

int L_LOWER = 2

## ◆ L_SLIDE

int L_SLIDE = 3

## ◆ L_STICK

int L_STICK = 0

## ◆ L_TWIST

int L_TWIST = 2

## ◆ L_UPPER

int L_UPPER = 1

## ◆ NULL_AXIS

int NULL_AXIS = -1

## ◆ R_FWD_BACK

int R_FWD_BACK = 5

## ◆ R_LEFT_RIGHT

int R_LEFT_RIGHT = 4

## ◆ R_LOWER

int R_LOWER = 5

## ◆ R_SLIDE

int R_SLIDE = 7

## ◆ R_STICK

int R_STICK = 3

## ◆ R_TWIST

int R_TWIST = 6

## ◆ R_UPPER

int R_UPPER = 4